**纤维胆道镜技术参数**

**一、总体要求**

数量：1套

**二、技术要求：**

1 视野角：120°广角视野范围（FOV）       观察方向：直视

2. 景深：4-50mm

3 先端部外径：φ4.9mm         插入部外径：φ5.2mm

4 弯曲角度：上160°   下130°

5器械管道内径：φ2.2mm

6.工作长度：380mm  全长：670mm
7.活检钳最小可视距离：自先端部5mm