|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **灌注泵** | |
| **规格** | 流量设定范围：0.1-1.0 L/MIN(误差±10%) | 压力范围：23.3-600mm/Hg(2-80KPa)(误差1KPA) |
| 电源：AC110/220V(±)10%,50/60HZ,0.5A | 功率：100W |
| 设备类型：I/BF型 | 相对温度：30%-85% |
| 噪音比：≤50dB | 大气压强：86-106KPA |
| 机器尺寸：380X370X130 MM | 净重：10.5KG |
| 全自动微电脑控制、数字显示的腔体膨胀加压及冲洗装置， | |

**灌注泵参数**