鼓风干燥箱技术参数

1. 控温范围：RT+10℃-300℃

2. 温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃

3. 有效容积：95-110L

4. 干燥方式：鼓风干燥

5. 内胆采用不锈钢材质，内胆四角半圆弧过渡

6. 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发

7. 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能

8. 工作电压：220V

9. 数量：1台

10. 合同签订前提供所投产品实物供用户确认

11.售后服务：

 1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。