病床参数

1、床板：大型钢厂产厚度≥1.2mm 冷扎钢板一次冲压成型，表面无焊点，强度高，透气性好，兼防滑功能，不能生锈；

2、床体可载重≥300kg，工艺质量优良，坚固牢实，耐用；床体外侧或四角装有防撞带。

3、背部可升降角度：0-*75*°±5°；腿部可升降角度：0-*40*°±5°；

4、ABS床头、床尾板，有暗藏锁定装置，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽及XXXXXXXXXXXX标识

5、内藏式曲柄摇把，可折叠，螺杆采用高强度耐磨材质、螺杆具有双向到位保护装置，使用寿命长；

6、脚轮配：中控轮（后轮脚踏整体刹车，稳定性特别高），封闭式设计,阻力小，防水，耐磨，长期使用不生锈，防异物卷入。

7、护栏：六档铝合金折叠式护栏（或钢制旋转式护栏），经硬化加强处理（强度高，金属下座），活动式侧放结合，方便维护，护栏开关按放于床尾方向，安全可靠，坚实耐用；总长度1450—1480mm ，展开时高度380—440mm

8、阻尼餐桌：餐桌带有液压阻尼装置，放下后起缓冲作用，放倒时更安全，无噪音；ABS餐桌面板，表面光滑，易擦拭，耐磨

9、四个输液架插孔（左、右各2个），便于外出检查使用，床梆下面两边各带有引流挂钩，床后1/2床底配有杂物架。

10、床材质：床框、床板、螺杆、摇把、床腿等要求表面光滑，坚固耐用；管材厚度≥1.5 mm

11、床的宽度（约980mm）必需能过主体大楼及病房的门，长度约2.1m，高度约450mm

**其他要求：**

**1、提供物品的材质、配色方案、款式请厂家加以详细说明，与现用病床色调应协调一致为准，请投标公司自行勘察。**

售后服务：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。