**2-8℃医用冰箱参数**

**一、技术要求**

1. 双门，容积：≥800L； 具有多层搁家；

2.数字显示温度，可监控箱内温度，温度稳定、在2-8℃范围内调节，控制精度0.1℃；

3.具有温度失控、断电、故障报警功能；

4. 冷凝水自动蒸发，无结冰，无凝露。

**二、售后服务条款：**

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；  
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；  
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；  
4、免费提供人员培训；  
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；  
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。