**空气波压力治疗仪**

**技术参数**

**一、技术要求：**

★1.空气波与生物波两种治疗因子一体化设计，增强疗效，扩大适应症。

★2.8种气压治疗模式、4种生物波治疗模式，可根据病情自行选择。

★3.两种治疗方式分别单独控制，可进行灵活组合治疗。

4.充气压强：5－25kpa可调。

5.电疗频率： 1—99可调，电疗强度： 1—99可调，比率： 1—99可调。

6.治疗时间：0－99min可调。

★7.可同时连接2个八腔充气气囊。

★8.套管充气速度，叠加式气囊，无挤压死角造成的体液滞留。

★9.配套有手持紧急安全按钮。

10.可同时治疗两个肢体，也可以只治疗一个肢体。

11.LED数码显示。

★12.结构紧固，特制充气气泵，噪声低、振动小。

13.节能型设计。

**二、售后服务条款：**

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。