**便携式手控喷射器参数**

1、小铝合金箱包装，携带方便；

2、手控喷气开关操作杠杆原理设计，省力方便，可根据临床需要多次喷射给氧；

3、旋钮调节开关调压范围0――56psi，压力表显示准确灵敏，方便临床及时了解驱动压大小；

4、气源接头和喷射管接头为标准接头，方便连接相应的器械；

5、整个系统密闭性好，无气体泄漏。

售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；  
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；  
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；  
4、免费提供人员培训；  
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；  
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。