申请采购分页喷码机技术参数明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 技术参数 | 用途（铝箔袋喷码） |
| 分页喷码机 | 喷码、光电支架、分页一体机，360度全方位喷码，（墨盒需为标准喷码机墨盒，方便市场采购），产品符合GMP要求。 | F:\刘晓闯\制剂工作\设施、设备、原辅包材采购\设备\设备招标参数\851149288235519287.jpg  用于聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合袋喷码使用 |
| 喷印字库：内置国标全字库、拼音输入法、触摸在线编辑，无需连接电脑，操作简便  喷印字体：高清晰喷印字体（即印刷体）点阵字体、内置多种中文和英文字体  喷印图形：可喷各种商标图案，图形可通过U盘导入  喷印精度：600DPI（高清晰）  喷印行数：一至七行可调  喷印高度：可喷印2mm-13mm（可调）另加喷头（可增高到50mm）  喷印条码：条形码、二维条码  喷印距离：2mm～10mm（喷头到被喷物体距离）  流水序号：1-8位可变顺序号  自动喷印：日期、时间、批号、班次和流水号等（可随当天时间变动）  储存信息：系统可储存1000以上海量信息（可外插U盘将信息可保存随意调出）  信息长度：每条信息喷印2000多个字体，长度无限  喷印速度：最高可达70米/分钟（连续打印下）喷印速度不因行数的增加而改变  使用油墨：快干环保油墨、水性油墨、油性油墨，油墨颜色可更换  墨盒容量：50毫升以上  外部接口：USB、DB9、DB15、光电接口、可直接插入U盘导入信息  电源：DC12.6V锂电池充电一次可用十小时（启用屏保时）待机时间20小时  控制面板：智能触摸屏（可通用无线鼠标控制，也可在电脑上编辑好后通过U盘导入）  喷印材质：木工板、纸箱、石材、中纤板、轻钢龙骨、管材、金属、塑料、铝箔等  售后服务条款：  1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次； 2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收； 3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应； 4、免费提供人员培训； 5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单； 6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。 | | |