超声清洗器技术参数

※1定时加热功能（温度可调-80度，时间可调1-480min/连续），

2液位可调（1-120mm），

3容量：10L，

※4可深度清洁玻璃器皿(如比色皿，量筒等)，

※5不锈钢内胆，

6 功率：600W，

7超声频率：40（KH2），

8产品外形尺寸:大约330cm×2605cm×360mm

备注：

1有清洗篮，

2有防噪音盖，

※3有网架

售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；  
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；  
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；  
4、免费提供人员培训；  
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；  
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。