迷你离心机参数

转速         >3000—10000转/分

相对离心力    约500—5400 g

样品处理量   8x2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml离心管,（另配0.5ml和0.2ml离心套管）2x8x0.2ml PCR离心排管,（转速<6k才可用离心排管）

定时范围      0s—99min59s

工作噪声      ≤55dB

外型尺寸     176x160x121（mm）

重 量         ≤1.5kg

电 压         220V/110V  50-60HZ

应用范围：1、全血中提取血清 2、各种样品提取上清液3、样品快速沉降4、微量血细胞分离5、微生物样品处理6、PCR实验分区离心

售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；  
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；  
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；  
4、免费提供人员培训；  
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；  
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。