一、技术要求

-20℃冰箱参数

电压（V/ZH）  220V/50HZ

功率（W）     ≤430

箱内温度（℃） -20至-40

有效容积（L）  >400L

控温方式：      电脑控温

制冷方式：      风冷（无霜）压缩机：变频（节能）

耗电量(KWh/24h)

二、售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；  
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；  
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；  
4、免费提供人员培训；  
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；  
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。