**自体血液回输机招标参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格内容 | 招标要求 |
| 1 | 连续血液处理功能 | 盘状清洗分离器。血液分离、清洗及红细胞回输能连续进行 |
| 2 | 处理速度 | 300 - 500ml/min（紧急≥ 1000ml/min） |
| 3 | 离心转速 | ≤2400转/min |
| 4 | 红细胞回收率 | ≥80％ |
| 5 | 清洗出平均HCT | ≥60％ |
| 6 | 血小板分离功能 | 选配血小板分离功能 |
| 7 | 初始血量限制 | ≤15ml |
| 8 | 不溶解脂肪清除率 | 100％ |
| 9 | 抗凝剂，抗凝剂清除率 | 肝素抗凝，≥98％ |
| 10 | 清洗程序 | 具备标准清洗、大流量清洗、紧急清洗、小儿手术清洗模式 |
| 11 | 安全报警功能 | 具备气泡报警、红细胞溢出报警、红细胞质量探测器故障、管路错误报警、液体渗漏报警、离心机转速异常等报警功能 |
| 12 | 操作界面 | 中文操作界面 |
| 13 | 储血器耗材 | 独立包装 |
| 14 | 离心洗涤器耗材 | 独立包装 |