**标本前处理系统参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **技术规格** | **技术参数** |
| **1** | 安装尺寸 | 长≤2.5m，宽≤2.5m |
| **2** | 输入电压/频率 | 220V/50HZ |
| **3** | 处理能力 | 速度快，性能稳定，≥1500支/小时 |
| **4** | 试管分类 | 8+1种试管分类，自动识别试管类型，适用于5ml/8ml等多种规格试管 |
| **5** | 分拣仓 | 数量≥8个，分拣仓容量≥500根样本,每个提篮可容纳≥150根样本 |
| **6** | 操作软件 | 直观的触摸屏图形用户界面，简单易用 |
| **7** | LIS要求 | 能连接LIS系统，代替人工进行接收扫描，可打印接收标本清单，能够安检验项目分类、分拣 |
| **8** | **其他** | 可将不符合检测要求的标本单独转移到特殊选区，其中包括：质量不合格、无条码、条码无法识别、以及有特殊要求的标本 |