**电动脂肪吸引器 抽脂机 主要技术参数:**

|  |  |
| --- | --- |
| 输入功率  | 2000VA  |
| 输入电压  | AC220±22V％，50±1Hz  |
| 吸引压力  | -65kpa～ -98kpa连续可调  |
| 抽气速度  | 240L／min  （120LX2 双泵）  |
| 往复振动幅度  | 5mm  |
| 往复振动次数  | 1400-2800次/分钟  |
| 蠕动泵注液系统流量范围  | 0ml/min～510ml/min  |
| 正常工作噪声  | ≤65db  |
| 保险管  | 吸脂主机φ5×20mm  15A    |

脂肪抽吸机配置

|  |  |
| --- | --- |
| 主机  | 1台  |
| 吸脂刀头一套  | 5根  |
| 吸脂手柄  | 2个  |
| 注液针  | 2根  |
| 注液手柄  | 2个  |
| 吸水头  | 1个  |
| 吸脂主机保险管  15A  | 4个  |
| 吸脂硅胶管 3米  | 1根  |
| 注液硅胶管 3米  | 1根  |
| 组合脚踏开关  | 1个  |
| 注液盆  | 1个  |
| 过滤器  | 4个  |
| 振动手柄  | 1个  |
| 振动手柄专用吸头  | 4根  |
| 振动手柄连接硅胶管  | 1根  |
| 合格证  | 1份  |
| 使用说明书  | 1份  |
| 产品质量保修单  | 1份  |