**电动脂肪吸引器 抽脂机 主要技术参数:**

|  |  |
| --- | --- |
| 输入功率 | 2000VA |
| 输入电压 | AC220±22V％，50±1Hz |
| 吸引压力 | -65kpa～ -98kpa连续可调 |
| 抽气速度 | 240L／min  （120LX2 双泵） |
| 往复振动幅度 | 5mm |
| 往复振动次数 | 1400-2800次/分钟 |
| 蠕动泵注液系统流量范围 | 0ml/min～510ml/min |
| 正常工作噪声 | ≤65db |
| 保险管 | 吸脂主机φ5×20mm  15A |

脂肪抽吸机配置

|  |  |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 吸脂刀头一套 | 5根 |
| 吸脂手柄 | 2个 |
| 注液针 | 2根 |
| 注液手柄 | 2个 |
| 吸水头 | 1个 |
| 吸脂主机保险管  15A | 4个 |
| 吸脂硅胶管 3米 | 1根 |
| 注液硅胶管 3米 | 1根 |
| 组合脚踏开关 | 1个 |
| 注液盆 | 1个 |
| 过滤器 | 4个 |
| 振动手柄 | 1个 |
| 振动手柄专用吸头 | 4根 |
| 振动手柄连接硅胶管 | 1根 |
| 合格证 | 1份 |
| 使用说明书 | 1份 |
| 产品质量保修单 | 1份 |