台式低速离心机

**☆1、最高转速：至少4000r/m；最大相对离心力：2250×g；**

**2、水平转子配置：4×50ml；6×50ml；12×10ml；12×15ml；18×10ml；24×10ml；其中 24×10ml为必须满足项**

**3、定时范围：1min～99min；噪音：≤65dB；**

**4、转速精度：±10 rpm，**

**5、最大容量：6×50ml**

**6、离心腔直径：Φ280mm**

**7、支持电源：AC 220±22V 50/60Hz 10A**

**8、全钢制结构，不锈钢离心腔；**

**☆9、两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便；**

**10、整机采用内腔下排风设计，温升低，噪音小。**

**11. 免维护直流无刷电机驱动，运行平稳，宁静。**

**12. 数码显示，操作简便，显示更为清晰、直观。运行中可随时更改参数，无需停机。**

**13. 自动计算离心力RCF值。**

**14. 10档加、减速控制。**

**15. 采用经典机械推杆门锁，经久耐用，增强安全性。**

**16. 食品级硅胶一体成型密封圈，经久耐用，耐高温，抗老化，抗腐蚀，永不变形开裂。**