纯水机参数

1. 可将自来水纯化为高品质纯水，标准应用于化学发光实验、细胞培养、微生物培养、试剂配液容器清洗等检验分析。
2. 产水量20-40L/小时
3. 主机全自动控制，实时在线水质显示
4. 实时显示冲洗、制水、水满、缺水、高压低压保护
5. 水箱配置：标准10L无菌真空水桶
6. 耗材：纯水机滤芯；操作简单方便更换。