便携式电导率仪

1、用于电导率、TDS、温度参数测定；

2、显示≥3.0英寸LCD显示测量参数

3、自动终点锁定，3种预设标准液；

4、支持用户设置电极常数和TDS转换系数；

5、自动/手动终点：有

6、终点提示音：有

7、终点图标：有

8、支持多种温度补偿模式，包括线性补偿、非线性补偿、纯水模式补偿；

9、支持GLP规范；超过200套测量结果，当前校准数据；

10、可通过USB连接PC；支持固件升级功能；

★11、电导率：0.000 μS/cm～200 mS/cm自动分档

12、TDS：0.01mg/L～200 g/L自动分档

13、温度：(0～100.0)℃