|  |  |
| --- | --- |
| 品名： | 多功能空气消毒机 |
| 用途： | 设备主要用于对室内的空气进行消毒处理。 |
| 安装方式： | 壁挂式/移动式/柜式。 |
| 紫外线灯管寿命（h） | ≥5000 |
| 人体红外感应功能 | 设备具有人体红外感应探头，能自动感应人员活动情况，自动启动消毒程序。 |
| 消毒效果： | 设备持续工作2小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%达到消毒合格要求（提供检测报告）。 |
| ★臭氧泄漏量检测： | 设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/m3（提供检测报告） |
| 程序功能 | 消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒；具有累计工作时间、过滤网使用时间清零、时钟设置、空气质量与洁净度、湿度、温度；具有滤网过期、风机故障、等离子故障。 |
| 机外紫外线泄露： | ≤5（μw/cm2） |
| 负氧离子发生器： | 3\*106个/cm3 |