安检门参数：

测温范围：30℃~45℃

显示屏：金属检测显示屏5.2寸，热成像显示屏11.6寸

精度：±0.3℃

运输重量：约70 kg

功耗：<15W

工作温度：-10℃~40℃

工作湿度：95%,无冷凝

外接电源：187V~242V，50/60HZ

工作频率：根据安装环境自行调节

外形尺寸：（mm） 2210(高)×840(宽)×475(深)

通道尺寸：（mm） 1980(高)×710(宽)×400(深