电生理诊断导管（固定弯加可调弯）：直径：外径：6F；长度：115CM；电极间2-5-2MM

体表电极：体表电极由2片大电极片、4片小电极片、1个系统参比电极片、10个心电电极组成

长鞘管：支撑消融导管。

诊断射频消融导管：射频消融导管为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌，由电极头端，电极环，导管主体，推/拉手柄和连接器组成。