电生理诊断导管：直径：外径：5F/6F；长度：110CM；电极间2-5-2MM

体表电极：体表电极由2片大电极片、4片小电极片、1个系统参比电极片、10个心电电极组成

房间隔穿刺针：直径：外径：18G-21G；长度：71CM。长度：71CM，89CM；货号：407200/407205。间隔穿刺针用于心房间隔上造成原发性穿孔，以使导管鞘和/或导管从心脏右侧穿过间隔到达心脏左侧

房间隔穿刺鞘：直径：外径：8.5F；长度：60CM。其他描述：由穿刺鞘、交换扩张器和导引钢丝组成；

盐水灌注泵管系统：灌注泵管系统是由一个进气式滴斗，一个泵头管道，一个连接到灌注泵的压力传感器插头和一个可旋转式三通阀组成。

诊断射频消融导管（盐水灌注）：射频消融导管为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌，由电极头端，电极环，导管主体，推/拉手柄和连接器组成。