**视频插管软镜参数**

（1）用途：在经口、鼻插入的鼻腔、咽喉以及上呼吸道部位的诊断、治疗中使用。

（2）产品形式：视频插管软镜。

★（3）采用电子成像技术，可接≥10"大屏，分辨率≥1280\*800 。

★（4）配置电容触摸屏，手势操作。

（5）可全浸泡消毒。

★（6）可接内窥镜摄像系统。

（7）视场角≥120度。

（8）景深：3-200mm。

（9）弯曲角度：上≥180 度，下≥130 度。

（10）软性插入管部径：2.8mm-4.2mm。

（11）钳道内径：≥1.2mm。

（12）有效长度≥600mm。

（13）具有拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能。

（14）具有白平衡功能。

（15）LED照明亮度≥5级可调。

（16）具有HDMI高画质视频同步输出，可以连接到大屏幕显示。

（17）设备支持外插SD卡。

（18）具有防雾功能。

（19）操作部符合人体工程学设计。

★（20）无线连接，≥15米有效连接距离，

配置清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 手提箱 （大号） | 个 | 1 |
| 2 | 操作部 | 条 | 1 |
| 3 | 显示器 | 台 | 1 |
| 4 | 延长线 | 条 | 1 |
| 5 | U盘 | 个 | 1 |
| 6 | USB公对公连接线 | 条 | 1 |
| 7 | HDMI转接线（公对公） | 条 | 1 |
| 8 | 活检阀 | 个 | 2 |
| 9 | 吸引清洗接头（适用于＞1.2通道） | 套 | 1 |
| 10 | 管道开口清洗刷 | 把 | 1 |
| 11 | 平衡阀/消毒防水盖 | 个 | 1 |
| 12 | 测漏器 | 个 | 1 |
| 13 | 吸引按钮 | 个 | 2 |
| 14 | 清洁刷 | 把 | 1 |
| 21 | 1.0mm活检钳 | 条 | 2 |
| 可选配置： | | | |
| 22 | 移动支架 | 台 | 1 |