路长约8米，宽2米，根据市政人行道口施工规范要求施工。