滤器，超滤系数≥50ml/(h.mmhg)，可以满足血滤要求。