## 医用图像打印机技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **技术参数** | **技术要求** |
| 1 | 设备名称 | 彩色胶片打印机 |
| 2 | 打印方式 | 激光 |
| 3 | 内存 | ≥4GB |
| 4 | 首页打印时间 | ≤35秒 |
| 5 | 最高打印厚度 | ≥0.25MM |
| ★6 | 打印速度 | ≥120张/小时 |
| 7 | 可打印尺寸 | A3 |
| 8 | 片盒数量 | ≥3个 |
| ★9 | 打印色彩 | 彩色、黑白可同机打印 |
| ★10 | 打印分辨率 | ≥1,200 x 2,400dpi |
| 11 | 胶片容量 | ≥250张/个/纸盒 |
| 12 | 适用系统 | XP，Win7，Win10 |
| ★13 | 设备兼容性 | 支持DICOM3.0 |
|  | 胶片要求 | 1.主要功能：用于记录，显示与储存射线影像图像  2.主要材质：PET  3.物理规格：420mm\*297mm（A3）  4.分辨率：1200 x 2400DPI  5.灰阶：14比特  6.成像方式：激光  7.成像色彩：彩色  8.透射密度：3.0  9.防水性≥24小时（0-30℃ 常温水浸泡，无掉色、掉涂层情况） |