**冲击波治疗仪 技术参数**

1、手提式设计。

\*2、设备为一体机模式，空气压缩机内置于主机机箱内，整机重量不超过11kg。

\*3、内置智能治疗处方，可根据不同适应症提供人体图谱式处方，治疗参数，包括图示人体部位、治疗头、强度、冲击次数、频率选择等；

\*4、最大频率≥31Hz，最大压强≥4Bar；

5、治疗头大于等于8种。

6、冲击波手柄重量小于等于0.45kg。

7、采用扳机点技术，专为肌筋膜的扳机点而设计，还可用来做深层肌肉的松解；

1. 系统支持高频振动治疗手柄，振动频率31Hz。

\*9、中文操作界面，彩色触摸屏幕，提供彩色人体解剖图和医学电子书；

10、\*支持缓冲增压技术，治疗过程中可逐渐提高治疗强度。

11、内置VAS痛觉评估系统。

\*12、主机内置计数器功能，可实时显示冲击的次数，也可累计每个手柄冲击的总次数；

**三、售后服务要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |