**中医定向透药治疗仪 技术参数**

**一、设备参数**

产品安全分类：II类BF型

1. 输出电流500欧负载，输出电流有效值小于等于100mA
2. 中频频率2000±15%
3. 低频调制频率75±15%
4. 调幅度：调幅度为1，误差±10%
5. 温热电极温度小于等于85℃
6. 治疗时间：默认25min，0-60分钟可调，治疗完成有提示音
7. 过载保护：有
8. 具备输出自动闭锁保护功能
9. 输出通道：双通道
10. 温度可调：25℃-85℃，大于等于5档。
11. 按摩导入强度大于等于99挡可调
12. 调制方式：正玄波、三角波、方波、锯齿波等波幅
13. 磁疗功能：动态磁场，调节体内磁平衡。
14. 工作状态以中文显示在液晶屏幕上
15. 电子治疗处方：微电脑自动组合
16. 使用寿命：主机使用寿命不低于6年
17. 输出波形：中频按摩为对称波，导入为非对称波

**二、售后服务要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |