|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **中央监护系统** |
| 1.1 | 显示器：≥21寸，可选配双屏显示，配置记录仪。 |
| 1.2 | 操作系统：中文/英文操作界面，具有操作提示功能，根据要求可在医生办公室等安装中央站分屏显示。 |
| 1.3 | 信息传输与连接：可以与HIS等信息系统连接，中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连。 |
| 1.4 | 信息存储：中央站可存储≥20000个历史病人的监护数据，支持≥240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，≥240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，≥720条12导分析报告回顾，≥240小时的ST片段回顾，≥720条C.O. 测量结果回顾，≥100条呼吸氧合事件回顾。 |
| 1.5 | 信息显示：单屏可显示≥于16床病人信息，每床任选2－4道波形。 |
| 1.6 | 数据分析：要求支持对病人24小时心电数据进行统计分析，提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看相关细节。 |
| 1.7 | 报警系统：声光双重三级报警,自动报警记录功能，具有图形化显示报警技术。 |
| 1.8 | 硬件支持：可支持同品牌插件式监护仪、多参数监护仪、除颤仪、遥测监护仪混合组网，可将主流品牌床边设备如呼吸机通过监护仪连接模块整合到中央站显示观察。 |
| 1.9 | 移动设备：可升级，医护人员可以在任何区域通过远程移动终端随时查看患者实时监测数据。 |
| 1.10 | 售后服务：省内设有厂家服务机构，保证售后及时性。 |
|  | 用量：1台/年。 |

**售后服务**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展不少于4次巡检，并提供巡检报告。每年开展一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |