**白介素-6（IL-6）测定试剂盒技术要求**

**一、参数要求**

1.名称：白介素-6（IL-6）测定试剂盒

2.参考规格： 2\*50T 校准品：0.5ml\*6

3.方法：化学发光法

4.年用量：约100000人份

5.检测目的：用于体外定量测定人血清中白介素-6的含量。

★6.所投试剂应适用于贝克曼DXI800微粒子化学发光仪。

 **二、售后服务要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 |
| 2 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持（提供承诺函）。 |
| 3 | 供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 |
| 4 | 验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 |
| 5 | 供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。 |
| 6 | 试剂效期≥1年。 |
| ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |

**检验中心生化组2022年10月9日**