**止血带机技术参数**

一.设备技术参数

★2.1≥8英寸彩色液晶触摸显示屏；

2.2多种语言操作界面可供选择，（必须包含中文）；

2.3机身自带架夹，可安装在输液架上

2.4设备自带备用电池，工作时间≥360分钟；

2.5设备具备开机自动执行自我诊断和自我校准功能；

2.6具备非安全状态时，自动报警功能；

2.7压力范围：45-600mmhg，增量为1mmhg；

2.8时间范围：1-240分钟，增量为1分钟；

★2.9双袖带设计，可同时进行2个不同压力的手术；

★2.10双端口设计，可监测袖带实时压力，保持压力精度±3mmHg；

★2.11具备LOP止血压力感应装置，可提供给医生准确的止血压力参考值；

2.13袖带规格：8in - 42 in，颜色区分，使用于全部病人和四肢；

2.14具有扇形袖带，可满足各种形态的四肢；

2.15有一次性使用无菌袖带；

2.16气管接头单向锁定，防止气管意外脱落；

2.17内置袖带检测程序；

2.18内置统计程序，记录手术数据；

二、**售后服务要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7★24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |