**电动取皮刀技术参数**

1、手柄重量：≤1KG，工作时振动小如静止状态；

1. ★工作转速：4500－5500转/分钟；
2. 控制方式：手持式控制；手柄有触点式安全开关；
3. ★取皮厚度：0－0.75MM，取皮增量：0.05MM，取皮厚度调整钮为单边调整；
4. ★取皮宽度：包含 2.5CM、3.8CM、5.1CM、7.6CM、10.2CM等；
5. 刀 片：一次性灭菌包装，安装和拆卸安全快速；
6. 系统包括：手柄、电源器、消毒盒、宽度板、螺丝；
7. 消毒方式：手柄可进行高温高压消毒，无需特殊消毒设备。

耗材用量：

|  |  |
| --- | --- |
| 耗材名称 | 年用量 |
| 刀片 | 50个 |

售后服务：

质保期不少于3年。