多参数监护仪招标参数

1. ★一体式监护仪,≥10寸彩色LED背光显示屏，主机带电池重量≤3.5kg
2. 监测参数：标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏等；
3. ★具备ECG多导同步分析功能（提供证明文件），同时分析≥4个心电导联。个别导联干扰情况下仍能准确监测；具备智能导联脱落监测功能；个别导联脱落的情况下仍能保持监护；支持心率变化统计分析功能(提供证明文件)；
4. 血氧监测可显示血氧灌注指数，有效反映血氧监测部位信号及末梢灌注情况，采用抗干扰和弱灌注血氧技术；
5. ★无创血压监测测量范围宽，支持动态血压分析（提供证明文件）
   1. 成人:收缩压 25-290 舒张压 10-250 平均压 15-260
   2. 小儿: 收缩压:25-240 舒张压:10-200 平均压:15-215
   3. 新生儿: 收缩压:25-140 舒张压:10-115 平均压:15-125
6. 系统功能： 支持中/英文字符和条码扫描枪输入
7. 具有三级声光报警，参数报警级别可调
8. 具备报警集中设置功能
9. 具备血液动力学、药物计算功能
10. 支持内置存储卡、外部USB存储设备，支持掉电存储和数据导入导出功能
11. 具备护士呼叫报警功能
12. 支持VGA外接拓展显示屏
13. ★具备≥1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组无创血压监测测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.（提供证明文件）
14. 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面
15. 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置
16. 标配锂电池，工作时间≥8小时；
17. 整机无风扇设计
18. 质保不少于3年。
19. 采购数量：30台