# 盲插空肠营养管参数

**一、技术参数：**

1. 空肠管采用医用级聚氨酯材质，耐酸碱腐蚀，柔韧有弹性，不易打折、打结。
2. 头端采用“子弹头”设计，体内推进灵活，阻力小
3. 管壁标有清晰刻度，使用过程中刻度不得褪色
4. 管壁有润滑涂层，可直接生理盐水润滑。
5. 参考规格：12 Fr\*140cm 10Fr\*140cm
6. 管壁有不透X射线材料，X线下清晰全显影。需提供透视下导管影像。
7. 接头为有盖设计，并设有小口喂食孔，适用于不同口径的营养管路和注射器。
8. 产品环氧乙烷灭菌，无菌包装。
9. 产品床边徒手置管，无需预约胃镜或DSA。
10. 提供样品以及本院临床试用报告
11. **售后服务要求：**

1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。

★2.提供全年原厂7\*24小时技术支持，供货时间须按医院要求（提供承诺函）。

★3.免费提供试用。

★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。

★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。