# **一次性使用耐高压静脉留置针参数**

**一、技术参数：**

\*1、整体耐高压值：≥300psi；

\*2、直通型， 规格： 20G 22G 24G 26G；

3、产品整体不含PVC/DEHP材质；

4、配有单手夹，可实现单手止液操作；

5、由护套、导管、肝素帽、输液接头、延长管、止流夹构等组成。

**二、售后服务：**

1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。

★2.提供全年原厂7\*24小时技术支持（提供承诺函）。

3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。

★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。

★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。

★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。