**胶囊（片）剂数粒机组**

一、设备参数；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| 1 | 生产线联动机械结构与操控系统 |  |
| 2 | 电子数粒机 | 材质：直接接触药品应符合GMP要求；  适用瓶型：50～120ml 圆形、方型塑料瓶；  灌装对像：00～1#胶囊、Φ8～18 素片；  生产能力：30～60 瓶/分钟（8通道）；  瓶装量设置范围：20～200；  准确率：＞99.8%；  气源：0.3～0.6Mpa； |
| 3 | 理瓶机 | 材质：直接接触药品应符合GMP要求；  适用瓶型：塑料圆瓶；  生产能力：30～100 瓶/分钟；  气源：0.3～0.6Mpa； |
| 4 | 旋盖机 | 适用瓶型：50～120ml 圆形适用瓶子直径：30～70mm 适用瓶子高度：50-150mm；  生产能力：50～120瓶/分钟；  气源：0.3～0.6Mpa； |
| 5 | 立式贴标机 | 适用瓶型：15～500ml圆方瓶；  适用标签长度：≤200mm,宽度≤80mm；  生产能力：30～120瓶/分钟；  气源：0.3～0.6Mpa； |

**二、售后服务要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，配套整套设备输送带、开关、连接线，质保期内设备维修 24-48小时内到达，48-72小时内修复； |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |
| 7 | 中标单位根据制剂中心剂型研究室的空间布局完成整体布局设计，设备外形尺寸满足操作制剂生产要求，设备由中标单位承担运输、卸货、进场、安装调试，设备控制系统为国内外知名品牌。 |