**多功能制粒制丸包衣机技术参数**

一、设备要求：

1、控制系统能保存记录，能通过USB接口调取数据；

2、顶喷生产能力：300～2000g；

3、底喷生产能力：300～1000g；

4、切喷生产能力：300～1000g；

5、加热方式：电加热或蒸汽加热；

6、电压：220v-380v；

7、气源：0.3～0.6Mpa；

8、顶喷制粒，底喷包衣，切喷制微丸，与物料接触部分为316L；

**二、售后服务要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，配套整套设备输送带、开关、连接线，质保期内设备维修 24-48小时内到达，48-72小时内修复； |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |
| 7 | 中标单位根据制剂中心剂型研究室的空间布局完成整体布局设计，设备外形尺寸满足操作制剂生产要求，设备由中标单位承担运输、卸货、进场、安装调试，设备控制系统为国内外知名品牌。 |