**乳房病灶旋切式活检针参数**

1.三棱刀尖或刀片式刀尖设计，以穿透致密组织，穿刺锋利，减少损伤;

2.旋切针外刀管直径7G/8G/10G/12G可选，有效长度≥90mm;

3.取样槽周向位置调节灵活,单次穿刺,多次切割;360°单一方向旋转切割，标本切缘完整且饱满;

4.刀管外有刻度，可在超声界面观察进针位置;

5.开放式或封闭式取样,样本连续自动传输收纳设计;

6.进针顺畅，利于切割更大或多发病灶，避免牵扯撕拉组织造成不必要的出血;

7.本项目招标耗材，供应商耗材和现有设备(设备品牌型号:麦默通SCM23主机/HHEX 手柄，数量:1台)需匹配。如不能匹配，所投设备需单独报价。