**血沉管招标参数**

**一、技术参数**

1、用于血沉项目检测；

2、需与科室在用的VITAL MONITOR 100仪器配套使用；若不匹配，须按下列参数3要求提供满足科室业务需求的配套设备。

3、血沉管配套设备参数

★3.1、样本类型：采用枸橼酸钠抗凝的血沉管及全血样本。

3.2、样品位：≥100个

3.3、血沉测试速度每小时：≥200个

3.4、具有可选择30min或60min血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能；

3.5、具有液面跟踪扫描功能；

3.6、具有标本异常，自动识别提示功能；

3.7、显示结果温度设定功能：仪器具有选择环境温度补偿功能。

★3.8、可实现直接与LIS连接，配合LIS连接完成测试设定和结果上传。

3.9、采用血沉管需与提供的血沉仪配套。

3.10、参加卫生部或安徽省室间质评，并有独立分组。

3.11、设备和血沉管分别报价。

**售后服务要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年。 |
| 3 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括正确度，精密度，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费质控品和校准品（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |