1、国内外知名品牌，非OEM产品，存储产品为软硬一体，由同一厂商生产制造，拥有自主知识产权；

2、企业级NAS存储，配置≥2个控制器，支持硬盘热插拔，支持硬盘状态显示；

3、200T可用空间；配置≥256GB高速一级缓存，缓存不包括SSD磁盘、闪存、NAS机头的内存等；配置GE主机接口≥6个，10GE主机接口≥8个（满配光模块）；配置单盘16TB 7200 转企业级垂直记录硬盘≥18块，配置 SSD缓存≥3.84TB（SSD支持热插拔更换）；

4、配置GE主机接口≥6个，10GE主机接口≥8个（满配光模块）；

5、存储系统控制器具有 Active-Active 功能，可将业务均衡负载到所有控制器。可实现两台双活阵列间的数据实时同步，当出现 NAS 客户端访问链路故障或单台设备故障时，双活系统能够自动进行切换，保障业务连续运行。

6、存储系统具有RAID高可靠性，支持单RAID硬盘组任意3块硬盘发生故障，数据不丢失，业务不中断；（提供具备第三方权威评测机构签字盖章的测试报告扫描件）

7、支持 CIFS、NFS、FTP、HTTP 等共享协议，支持跨平台文件共享，兼容云、容器、虚拟机、IoT等应用环境；

8、支持文件系统快照；

9、配置文件系统复制功能，支持本地复制和远程复制，能够与信息中心现网存储通过底层远程复制技术实现核心数据异地灾备，并提供历史PACS数据迁移服务；（提供投标人承诺函）

10、支持创建 RAID0/1/3/4/5/6/10/50/60 ，不同RAID类型可共存；

11、支持通过SNMP协议，支持以短信、邮件等形式发送告警信息；

12、提供五年原厂维保，五年设备原厂商工程师免费上门服务；。（中标后提供原厂售后服务承诺函）；

13、厂商所投产品或解决方案须有三甲医院已实施PACS相关案例。