功能参数：

1、支持手写签名笔记采集，通过显示屏采集签名人签字笔迹，并支持查询回放；

2、支持行为证据采集，指纹仪采集照片，形成签名行为的证据链；

3、支持手写批注采集，通过手写签名板获取签名人手写批注笔迹图片，支持多字多行批注，在签名文档上进行可视化展现；

4、支持手写数字签名，用第三方CA中心颁发的事件型数字证书，以签名人手写签名笔迹形态进行可视化展现；

5、扩展屏，支持将屏幕信息扩展或者复制到手写屏幕上展示；

6、签名数据加密：支持国密算法SM2、SM3，支持RSA、AES、3DES的硬件加密，确保签名笔迹不可篡改、不可复用。

硬件参数：

屏幕尺寸：≥10.1寸；

屏幕类型：IPS LCD；显示比例：16：10；显示区域：216.96 X135.6（mm）；分辨率：1280\*800；像素点尺寸：0.1695 X 0.1695（mm）；亮度：200cd/m²，对比度：800：1；

指纹采集头类型：电容型；指纹图像分辨率：500DPI；

备注：中标商承担接入现有系统全部费用。