**内科ICU申购新增管饲系统技术参数**

| **序号** | **技术参数要求** |
| --- | --- |
|  | ★测量区域范围：≥60cm×60cm×50cm； |
|  | ★坐标范围：X、Y，-30cm~+30cm，Z，+15cm~+65cm； |
|  | 以磁场发生器上表面中心为坐标原点，垂直磁场发生器上表面向上为正。 |
|  | 磁场发生器结构轮廓尺寸：≤200mm×200mm×70mm(长×宽×高)； |
|  | 磁场发生器引线长度：≥2.5m； |
|  | 跟踪传感器结构尺寸约：Φ1.1mm×4.5mm； |
|  | 磁传感器引线长度：≥2.8m； |
|  | 供电电压：220V AC，总功耗：≤70VA； |
|  | 环境条件：工作温度：+10℃～+40℃； |
|  | ★操作界面友好，中文界面； |
|  | 支持对用户进行分组，并可以设定操作权限； |
|  | ★支持二维图像和三维图像，其中三维图像可以多角度自由切换，并可以还原。 |
|  | 支持轨迹图像放大和缩小； |
|  | 置管时可以实时显示轨迹位置，并保留已有轨迹图像； |
|  | 支持置管轨迹在主机进行视频回放； |
|  | 支持轨迹图像导出； |
|  | 支持已有轨迹图像浏览； |
|  | 支持对患者、饲管数据重新编辑； |
|  | 支持置管轨迹视频随时暂停； |
|  | 支持置管视频在任意暂停位重新启动； |
|  | 支持文件格式设置； |
|  | 支持软件升级； |
|  | 支持恢复出厂设置； |
|  | 支持内部供电和外部供电两种模式 |
|  | 配套耗材1：鼻胃肠管需规格6F-12F，适配饲管定位系统。 |
|  | 配套耗材2：嵌有跟踪传感器的导丝，需支持重复使用。 |