IT耗材及设备配件需求列表

一、打印机耗材

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **年预计供货量** |
| 1 | 光盘 | 刻录盘、容量：4.7GB 记录时间：120Min 记录速度：16X、100张/盒 | 盒 | 5 |
| 2 | 光盘 | 刻录盘，3寸8CM小盘，200MB，50张/盒 | 盒 | 5 |
| 3 | VGA线 | 高清VGA线（3m） | 根 | 10 |
| 4 | VGA线 | 高清VGA线（5m）。 | 根 | 10 |
| 5 | VGA线 | 高清VGA线（10m） | 根 | 20 |
| 6 | VGA线 | 高清VGA线（20m） | 根 | 10 |
| 7 | 数字高清线 | 5m、HDMI数字高清线 | 个 | 10 |
| 8 | 数字高清线 | 10m、HDMI 数字高清线 | 个 | 10 |
| 9 | 数字高清线 | 20m、HDMI 数字高清线 | 个 | 5 |
| 10 | 电话线 | 两芯室内电话线（100m）、RJ45接口，双芯单股纯铜 | 卷 | 5 |
| 11 | 网线 | 六类非屏蔽双绞网线、UTP6六类/E等级4对电缆、十字骨架结构；带宽：≥250MHz；线规22-23AWG；防火等级：LSZH；工作温度范围：-20至60℃ | 箱 | 40 |
| 12 | 网线 | 超六类室外网线，防水外被，300m | 箱 | 20 |
| 13 | 打印线 | 5米USB打印线、USB2.0 | 根 | 5 |
| 14 | 延长线 | 延长线，USB 公-母 | 个 | 5 |
| 15 | 电源线 | 电源线、国标，电脑主机品字尾三孔电源连接线，弯插1.8米、 | 根 | 10 |
| 16 | 水晶头 | 六类非屏蔽网络水晶头、国标，100个/盒 | 盒 | 20 |
| 17 | 电话水晶头 | 两芯电话水晶头、国标，100 个/盒 | 盒 | 10 |
| 18 | 硒鼓 | 适用于P2235d打印机，国产 | 个 | 80 |
| 19 | 胶布 | 绝缘胶布、国标、塑料 | 卷 | 50 |
| 20 | 螺丝 | 木螺丝、国标，300个/盒 | 盒 | 5 |
| 21 | 螺丝 | 追尾螺丝、国标，300个/盒 | 盒 | 5 |
| 22 | 尼龙扎带 | 3.6\*200mm尼龙扎带 | 包 | 40 |
| 23 | 尼龙扎带 | 4.7\*400mm尼龙扎带 | 包 | 40 |
| 24 | 双面泡沫胶 | 2\*12m | 卷 | 100 |
| 25 | 粉盒 | 适用于P2235d打印机，国产 | 个 | 100 |
| 26 | 硒鼓 | 适用HP305D打印机，国产 | 个 | 100 |
| 27 | 六类室内网络跳线 | 长度：2m、六类非屏蔽跳线、0.56mm精炼铜、；PVC材质、颜色：灰色/白色、；接口类型：RJ45、连接弹片：镀金 | 根 | 400 |
| 28 | 光纤跳线单模SC/LC接口，多模LC接口。 | 接口包含：SC、LC、FC、ST；规格：单模单芯/双芯、多模双芯；长度：1.5m-15m、陶瓷插芯 PVC保护套； | 对 | 15 |
| 29 | 京瓷p2135d定影组件（原装耗材） | 预热时间 15秒；打印语言 ；CL6(PCL-5e,PCL-XL),KPDL3(PostScript3兼容),PRESCRIBE,Line Printer,IBM Proprinter X24E,Epson LQ-850,Diablo 630；首页输出时间 6s；黑白打印速度 35ppm；打印分辨率 Fine1200,Fast1200,600dpi | 套 | 24 |
| 30 | 硒鼓 | 黑硒鼓佳能631打印机使用，原装 | 个 | 10 |
| 31 | 硒鼓 | 彩硒鼓、佳能631打印机使用，原装 | 个 | 30 |
| 32 | 硒鼓 | 黑色，惠普M154A打印机使用，原装 | 个 | 40 |
| 33 | 硒鼓 | 彩色，惠普M154A打印机使用，原装 | 个 | 70 |
| 34 | 硒鼓 | 惠普177打印机使用 | 个 | 10 |
| 35 | 硒鼓 | 惠普M436打印机使用 | 个 | 20 |
| 36 | 硒鼓 | 惠普cp1215打印机使用 | 个 | 5 |
| 37 | 硒鼓 | 彩色硒鼓，惠普M452打印机使用 | 个 | 10 |
| 38 | 硒鼓 | 惠普M452打印机使用，黑色 | 个 | 5 |
| 39 | 硒鼓 | 彩硒鼓，施乐cp119w打印机使用 | 个 | 5 |
| 40 | 硒鼓 | 惠普1025打印机使用，原装 | 个 | 10 |
| 41 | 硒鼓 | 惠普400打印机使用 | 个 | 35 |
| 42 | 硒鼓 | 彩色硒鼓，惠普200打印机使用，原装 | 个 | 30 |
| 43 | 硒鼓 | 彩色硒鼓，惠普1025打印机使用，原装 | 个 | 110 |
| 44 | 硒鼓 | 惠普1005，1020，佳能2900打印机使用 | 个 | 1300 |
| 45 | 硒鼓 | 惠普128打印机使用 | 个 | 210 |
| 46 | 硒鼓 | 惠普3525打印机使用 | 个 | 5 |
| 47 | 硒鼓 | 三星 SCX-4321打印机使用 | 个 | 5 |
| 48 | 硒鼓 | 惠普M132打印机使用 | 个 | 20 |
| 49 | 硒鼓 | 京瓷P2135打印机使用 | 个 | 30 |
| 50 | 硒鼓 | 佳能LBP613打印机使用 | 个 | 10 |
| 51 | 硒鼓 | 利盟310打印机使用 | 个 | 5 |
| 52 | 硒鼓 | 惠普103打印机使用 | 个 | 200 |
| 53 | 硒鼓 | 适用于HP108A打印机使用 | 个 | 200 |
| 54 | 硒鼓 | 震旦AD220MNW多功能一体机使用 | 个 | 10 |
| 55 | 硒鼓 | 适用于惠普403打印机 | 个 | 200 |
| 56 | 墨盒 | HPCZ637A黑墨盒 | 个 | 5 |
| 57 | 墨盒 | HP803黑墨盒 | 个 | 10 |
| 58 | 墨盒 | 佳能820墨盒 | 个 | 5 |
| 59 | 墨盒 | 佳能821墨盒 | 个 | 20 |
| 60 | 墨盒 | HP M154a彩打机墨盒 | 个 | 5 |
| 61 | 墨盒 | 佳能CANON8BK | 个 | 5 |
| 62 | 墨盒 | 佳能CANON8C /M/Y/G/R/PM/PC | 个 | 10 |
| 63 | 墨盒 | EPSON T0761，T0762,T0763，T064 | 个 | 10 |
| 64 | 墨盒 | EPSON T0851墨盒 | 个 | 10 |
| 65 | 墨盒 | EPSON T0852，T0853，T0854，T0855，T0856 | 个 | 20 |
| 66 | 墨盒 | HP802，黑色墨盒 | 个 | 50 |
| 67 | 墨盒 | HP802，彩色墨盒 | 个 | 10 |
| 68 | 墨盒 | HP860墨盒 | 个 | 10 |
| 69 | 墨盒 | HP861墨盒 | 个 | 20 |
| 68 | 墨盒 | PG-845s墨盒 | 盒 | 5 |
| 71 | 墨盒 | PG-846s墨盒 | 盒 | 5 |
| 72 | 墨盒 | M479DW打印机墨盒（黑色、彩色\*3） | 个 | 20 |
| 73 | 粉盒 | 夏普MX-237粉盒、原装碳粉 | 个 | 20 |
| 74 | 粉盒 | 京瓷P2135打印机使用 | 个 | 100 |
| 75 | 粉盒 | 京瓷p5021打印机使用 | 盒 | 20 |
| 76 | 粉盒 | 利盟 MX310打印机使用 | 支 | 5 |
| 77 | 粉盒 | 震旦AD207打印机使用 | 个 | 20 |
| 78 | 碳带 | 60mm\*70m碳带， | 卷 | 1600 |
| 79 | 碳带 | 90mm\*70m碳带， | 卷 | 10 |
| 80 | 碳带 | 80mm\*300m碳带， | 卷 | 240 |
| 81 | 碳带 | 耐高温碳带，90mm\*70m | 卷 | 100 |
| 82 | 碳带 | 配套DL218打印机使用，110mm\*300m碳带 | 个 | 10 |
| 83 | 标签色带 | 配套兄弟打印机使用，色带宽度12mm，色带长度8米 | 卷 | 5 |
| 84 | 色带 | 斑马ZXP3C全格彩色带、280张/卷 | 卷 | 15 |
| 85 | 色带 | EPSON300色带 | 个 | 5 |
| 86 | 色带 | EPSON590色带 | 个 | 5 |
| 87 | 色带 | DASCOM M21-1色带芯 | 个 | 500 |
| 88 | 色带 | 适用于兄弟打印机36MM白底黑字 | 个 | 30 |
| 89 | 色带架 | 爱普生630K打印机使用国产色带架。 | 个 | 5 |
| 90 | 色带架 | EPSON590打印机使用色带架 | 个 | 10 |
| 91 | 色带架 | EPSON690打印机使用色带架 | 个 | 5 |
| 92 | 色带架 | DASCOM 80D-3色带架 | 个 | 950 |
| 93 | 其他 | SHARP MX237-CV载体 | 个 | 5 |
| 94 | 定影组件 | 震旦AD207复合机 定影组件 | 个 | 10 |
| 95 | 加粉 | 硒鼓加粉 | 次 | 2900 |
| 96 | 标签纸 | 标签纸、50mm\*30mm\*1500张，铜板纸、 | 卷 | 1200 |
| 97 | 标签纸 | 标签纸、60mm\*40mm，哑光防水，1000张/卷 | 卷 | 10 |
| 98 | 标签纸 | 标签纸、50mm\*30mm，PE纸1500张、 | 卷 | 500 |
| 99 | 标签纸 | 标签纸、70mm\*80mm，铜板纸2000张、 | 卷 | 400 |
| 100 | 瓶签打印纸 | 瓶签打印纸、70mm\*50mm，500张/卷 | 卷 | 5000 |
| 101 | 打印纸 | 241-4国标，1000张/箱 | 箱 | 5 |
| 102 | 打印纸 | 190-2国标，1000张/箱 | 箱 | 1200 |
| 103 | 打印纸 | 241-3国标，1000张/箱 | 箱 | 50 |
| 104 | 复印纸 | A5，红色70g | 包 | 40 |
| 105 | 热敏纸 | 适用于热敏打印机、57mm\*50mm国标 | 卷 | 100 |
| 106 | 热敏纸 | 适用于热敏打印机、80mm\*80mm 60米 | 卷 | 20000 |
| 107 | 相片纸 | 相片纸、A4国标、塑料、 | 包 | 5 |
| 108 | 打印复印纸 | 190-1打印纸，1000张/箱 | 箱 | 600 |
| 109 | 打印复印纸 | 241-1打印纸，1000张/箱 | 箱 | 300 |
| 110 | 打印复印纸 | 241-2打印纸，1000张/箱 | 箱 | 110 |
| 111 | 打印复印纸 | A4，70g，纸，国标 | 包 | 3000 |
| 112 | 打印复印纸 | A5，70g，纸，国标 | 包 | 5500 |
| 113 | 打印复印纸 | A3，70g，纸，国标， | 包 | 50 |
| 114 | 打印复印纸 | 16K，70g，纸，国标， | 包 | 9200 |
| 115 | RFID超高频打印腕带（含卡扣） | 蓝色，成人270\*35mm、儿童220\*35mm | 条 | 10000 |
| 116 | RFID双频打印腕带（含卡扣） | 蓝色，成人270\*35mm、儿童220\*35mm | 条 | 10000 |
| 117 | 热敏打印腕带（含卡扣） | 成人269mm\*25mm\*0.32mm 儿童206mm\*25mm\*0.32mm 新生儿148mm\*25mm\*0.32mm | 条 | 10000 |
| 118 | 成人热敏打印腕带（热敏） | 蓝色，269mm\*25mm\*0.32mm | 条 | 10000 |
| 119 | 成人打印腕带（热转印） | 蓝色，269mm\*25mm\*0.32mm | 条 | 10000 |
| 120 | 成人打印腕带（热转印） | 粉色，269mm\*25mm\*0.32mm | 条 | 10000 |
| 121 | 儿童热敏打印腕带（热敏） | 粉色，206mm\*25mm\*0.32mm | 条 | 1000 |
| 122 | 儿童热敏打印腕带（热敏） | 蓝色，206mm\*25mm\*0.32mm | 条 | 1000 |
| 123 | 儿童打印腕带（热转印） | 蓝色，206mm\*25mm\*0.32mm | 条 | 1000 |
| 124 | 儿童打印腕带（热转印） | 粉色，206mm\*25mm\*0.32mm | 条 | 1000 |
| 125 | 婴儿打印腕带（热转印） | 蓝色，148mm\*25mm\*0.32mm | 条 | 800 |
| 126 | 婴儿打印腕带（热转印） | 粉色，148mm\*25mm\*0.32mm | 条 | 800 |
| 127 | 婴儿热敏打印腕带（热敏） | 蓝色，148mm\*25mm\*0.32mm | 条 | 800 |
| 128 | 婴儿热敏打印腕带（热敏） | 粉色，148mm\*25mm\*0.32mm | 条 | 800 |

二、设备及配件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数及要求** | **单位** | **年预计供货量** |
| 1 | ▲笔记本电脑 | 操作系统：预装正版Windows10或Windows11专业版OS  CPU：x86架构处理器，不少于8个物理核心，主频不低于3.6GHz，处理器发行日期为招标文件公示之日的近两年内  内存：双通道DDR4或DDR5，总容量16G或以上  存储：至少512G M.2 NVMe PCIe SSD  显示屏：分辨率不低于1920x1080，色域不低于100% sRGB，尺寸不小于14英寸  接口：至少一个全功能type-c接口，至少一个USB-A 3.0接口，至少一个HDMI接口，至少一个3.5mm耳机接口  无线网络适配器：支持wifi6或者wifi7，支持蓝牙  显示卡：集成显卡或独立显卡 | 台 | 10 |
| 2 | 随身 WIFI | 无线传输速度: 300Mbps、接口类型: USB 2.0、 无线传输标准: 802.11b 802.11n | 个 | 10 |
| 3 | 路由器 | 类型：双频路由器特性：企业管理/企业VPN使用-场景：企业办公AP管理：支持企业VPN：支持上网行为管理：支持台内置AC功能：支持 | 个 | 5 |
| 4 | 网络会议摄像头 | 网络会议摄像头，usb接口，分辨率1920\*1080以上、即插即用、帧数不低于30，内置麦克风，可变焦，带落地式三脚架，一线品牌 | 个 | 5 |
| 5 | 电子教鞭 | 100m远控/充电翻页笔、PPT翻页、 指星笔，usb发射器传输 | 个 | 10 |
| 6 | 千兆单模单/双光纤收发器（LC/SC接口） | 接口类型：SC、LC；RJ45；光口波长：A端TX1310nmRX1550nm B端TX1550nmRX1310nm；光口速率：1250Mbps（1.25Gbps) 电口速率：10/100/1000Mbps；电源规格：DC5V1A（电源口径：5.5mm\*2.5mm)；设备重量：0.35Kg（单台）设备功耗：≤2.5W(单台）；设备尺寸：95mm\*75mm\*25mm(单台）；工作温度：-30℃~+70℃（10%~90%RH 无凝结）；储存温度：-40℃~+85℃（5%~90%RH 无凝结） | 对 | 10 |
| 7 | 千兆多模双纤收发器（LC/SC接口） | 接口类型：SC、LC；RJ45；光口波长：A端TX850nm B端RX850nm；光口速率：1250Mbps（1.25Gbps) 电口速率：10/100/1000Mbps；电源规格：DC5V1A（电源口径：5.5mm\*2.5mm)；设备重量：0.35KG（单台） 设备功耗：≤2.5W(单台）；设备尺寸：95mm\*75mm\*25mm(单台）；工作温度：-30℃~+75℃（10%~90%RH 无凝结）；储存温度：-40℃~+75℃（5%~90%RH 无凝结） | 对 | 10 |
| 8 | 桌面型8口千兆交换机 | 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x；端口：8个10/100/1000Mbps RJ45 端口；指示灯：每端口具有1个Link/Ack指示灯、设备具有1个Power指示灯；性能：存储转发、支持2K的MAC地址表深度；使用环境：工作温度：0℃～40℃、存储温度：-40℃～70℃、工作湿度：10%～90%RH，不凝露、存储湿度：5%～90%RH，不凝露；输入电源：5VDC/0.4A、9VDC/0.6A；外形尺寸（L×W×H） ：100mm x 98mm x 25mm、158mm x 100mm x 25mm | 台 | 30 |
| 9 | 串口服务器 | 1、接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C,；RS-485/RS-422标准；2、电气接口：RS-232C接口DB9孔型连接口，RS-485/RS-422接口DB9母型连接口和RJ45；连接口配备有六位接线端子。3、传输介质：双绞屏蔽线；4、工作方式：异步双工或异步半双工；5、信号指示：三个信号指示灯TXD、RXD、POWER。6、保护等级：1500W浪涌保护7、传输速率：300~115.2KBPS；8、传输距离：0~1.8KM；9、尺寸：93mm×23mm×62mm；10、使用环境：0℃—50℃相对温度为5%到95%；11、可级联：32~128个设备。 | 台 | 10 |
| 10 | 扫码桩 | （1）处理器：32bit安全处理器。（2）摄像头：640 （水平） X 480（垂直）CMOS, 30fps。（3）视角：水平53°，垂直41°。（4）识读角度：旋转360°，倾斜±45°，偏转±45°。（5）识读景深：EAN13:0～110mm (13mil)、Code128:0～150mm (20mil )、Code39:0～35mm (5mil)、微信支付码:0～250mm (5寸屏幕手机)。（6）工作电压：USB 5V。（7）工作电流：450mA（有语音播报）。（8）通讯接口：USB HID-KBW（默认）。（9）线长：不少于1.5米。（10）工作环境。工作温度:-20℃～60℃、存储温度:-40℃～70℃、工作湿度:5%RH-95%RH（不凝结）。（11）支持码式。默认开启（一维码）：EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39 Code93、CodaBar。默认关闭（一维码）：Interleaved 2 of 5、Industrial 25、Matrix 2 of 5、Code11、MSI、RSS-14、限定式RSS、扩展式RSS。默认开启（二维码）：QR Code、PDF417、DataMatrix （ECC200）。（12）功能支持：支持、微信、支付宝等主流应用的二维码扫码读取、支付等功能。（13）提示音：提示音内容及音量大小能够根据院方需求进行统一初始化设置。 | 台 | 200 |
| 11 | 网卡 | PCI-e接口，10/100/1000M 自适应，全、半双工自动侦测 单RJ45 端口，支持端口自动翻转和数据校正支持IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.1Q VLAN tagging | 块 | 10 |
| 12 | 串口卡 | 串口卡、PCI-E转RS232双串口扩展卡 | 块 | 5 |
| 13 | 电源 | 电源（台式机）、额定功率：300W 最大功率：400W主板接口：20+4pin硬盘接口：3个 | 个 | 5 |
| 14 | 电源 | 适配器电源、12V-5A | 个 | 5 |
| 15 | 电源 | 适配器电源、20V-4.5A | 个 | 5 |
| 16 | 硬盘 | 内置硬盘(3.5寸)、1T，接口类型：SATA3.0  缓存：64MB  转速：7200rpm | 块 | 20 |
| 17 | 硬盘 | 移动硬盘(2.5寸)、1T，外部输出接口：USB3.0 | 块 | 20 |
| 18 | 无线键鼠 | 接口: USB、连接方式: 无线、光学分辨率: 1000dpi，商务外观，无灯光装饰 | 个 | 20 |
| 19 | 高清采集卡 | 高清采集卡，USB3.0 免驱，即插即用，1080P/60 帧采集 | 个 | 5 |
| 20 | 转换器 | DP转VGA转换器 | 个 | 10 |
| 21 | 转换器 | HDMI转VGA转换器 | 个 | 10 |
| 22 | 分配器 | usb3.0 一拖四分配器 | 个 | 5 |
| 23 | 投影仪吊架 | 吊装支架，包安装 | 套 | 10 |
| 24 | 集中供电开关电源规格1 | 直流输出电压：12V额定输出电流：10A；输出功率：100W~600W转换效率：大于等于80%；过载保护、高温保护、短路保护，符合国家3C质量认证，质保2年。 | 个 | 20 |
| 25 | 集中供电开关电源规格2 | 直流输出电压：5V；额定输出电流：40A；输出功率:100~600W；转换效率：80%≤；过载保护、高温保护、短路保护，符合国家 3C 质量认证，质保 2 年 | 个 | 60 |
| 26 | 集中供电开关电源规格3 | 直流输出电压：12V；额定输出电流：40A；输出功率:100~600W；转换效率：80%≤；过载保护、高温保护、短路保护，符合国家 3C 质量认证，质保 2 年 | 个 | 30 |
| 27 | 壁挂机柜9u（白色） | 19英寸标准壁挂机柜，冷轧钢材质，静载≥60kg；配置：前门\*1，立柱\*4，螺丝\*10，侧门\*2，托盘\*1，柜体白色。 | 台 | 10 |
| 28 | 电磁阀 | 额定电压：DC12v。线圈功率：14w；压力范围：0~0.5（水油）0~0.7（气）MPA；适用温度：-5℃~80℃；适用介质：水、油、空气（非腐蚀性）；接管口径：DN35（1寸2）；流量孔径：35mm；罗纹内径：40mm；产品规格：常闭型、铜材一体，高铜线圈，包含水平阀体、垂直阀体。 | 个 | 40 |
| 29 | U盘 | 32GB，接口类型USB3.0 | 个 | 5 |
| 30 | U盘 | 64GB，接口类型USB3.0 | 个 | 5 |
| 31 | 蓝牙鼠标 | 接口：蓝牙，连接方式:无线，支持笔记本、平板电脑等移动终端，供电方式：电池（追加项） | 个 | 8 |
| 32 | 刻录机 | 写入速度：CD-R  24x；CD-RW  24x；读取速度：DVD-ROM  8x；CD  24x；缓存：不低于0.75MB；接口：USB（追加项） | 台 | 5 |
| 33 | M.2NVME 固态硬盘 | 500G或以上，写入3000MB/s或以上，顺序读速3500MB/s或以上，最大400TBW或以上 | 个 | 10 |
| 34 | M.2 SATA固态硬盘 | 500G或以上，顺序写入450MB/s或以上，顺序读速550MB/s或以上，最大400TBW或以上 | 个 | 10 |