# 全自动口腔专用相机参数

**\***1、传感器要求种类有原色滤色镜、彩色CMOS，屏幕尺寸≥1.7英寸，总像素≥1200万像素。

2、变焦方式：电动光学变焦+电子变焦，对焦模式：单次拍摄AF（自动对焦）以及定距离MF（手动对焦），AE（曝光）方式：TTL测光/FM调光

**\***3、拍摄模式≥9种

4、闪光：方式-内侧2灯/外侧2灯，共4灯

调光-FM调光以及根据传感器自动调光

5、LED照明：（方式）照明用白色LED灯4个 ，照明发光模式：0（OFF）/1/2/3/AUTO自动

6、存储：存储媒介-SD/SDHC/SDXC卡（MAX512GB），存储图像格式-JPEG/MOV（与患者信息文件（MIF）搭配组合）