# 宫腔镜摄像系统参数

**一、摄像主机参数：**

1. 分辨率：≥1920（水平）×1080（垂直）（208万像素）

2.逐行扫描模式，1080P全高清图像输出

★3.摄像头由3个≥1/3英寸cmos晶片组成每组都≥1080p。

★4.≥7英寸液晶屏幕，实时显示图像

5.具有图像冻结和电子放大功能

6.自动增益控制(AGC)可选择

7.具有HDMI、RGB、S-VIDEO和复合视频输出

8.最高防水级别(IPX8) 摄像头，可浸泡消毒

★9.摄像头具有白平衡、冻结、亮度调节四种遥控手柄功能键

10.TV系统：PAL和NTSC可切换

11.扫描标准：1125线

12.最低照度：5Lux at F5.5

13.白平衡： AWC（自动白平衡控制）、ATW（自动记忆白平衡）和MANU(手动控制白平衡)

14.增益选择：AGC增益提高可选择。

15.灵敏度增强：OFF,AUTO(×2/×4/×8)，MANU（×2/×4/×8）

**二、医用监视器**

1.尺寸： ≥27英寸.

2.亮度：≥1000cd/㎡,

3.对比度：1000:1

4.视角：≥178°H/V,

5.色彩：16.7M.

6.信号输入：复合（CVBS）：BNC×1，Y/C:×1，RGB: BNC×3，分量YPbPr: BNC×3，VGA，DVI×1.

7.分辨率：≥1920×1080

8.信号输出：复合（CVBS）：BNC×1，Y/C:×1，RGB: BNC×3，分量YPbPr: BNC×3.

**三、LED冷光源**

★1.照度：≥1100000Lx

2.色温： ≥5600K，允差±2%

★3.发光模组寿命：≥ 40000小时

4.功率：≤40W

★5.亮度调节范围1-100档，共计100个档位，智能记忆上次使用亮度。

**四、医用台车**

1.铝合金材质，氧化喷漆，可拆卸，层板五层可调，有万向脚轮、具备脚轮锁定功能

2.五层全铝合金多功能台车。

**售后服务：**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件、易耗品需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |