**非接触眼压计技术参数**

安置地点：眼科病房1台。

**技术参数如下：**

1、测量范围：0mmHg-60mmHg

2、量程设置：30mmHg, 60mmHg

3、测量精度：1mmHg

4、眼压测量重复性：1-29mmHg:≤1mmHg；30-60mmHg:≤2mmHg

5、工作距离：11mm

6、对焦方法：五个对焦点+对焦提示

7、对焦方式：三位自动对焦、手动对焦、触摸屏对焦内部固视灯：绿LED

8、摇杆运动行程：前后:≥36mm

左右:≥70mm

上下:≥16mm

9、独特的依据波形置信度三次加权平均，提示置信度偏低的测量结果

10、全自动（自动对焦、自动喷气）或手动喷气

11、适配自动升降台

12、整体项目保修期≥3年；设备投入使用后，每年至少1次维护保养，报修后24小时内到达维修地点。

附：三个厂家技术参数，请贵科酌情调整针灸医院的眼压计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **货物名称及型号** | **采购人填写部分** | **说明** |
| **技术参数** |
| 眼压计（1台） | 1.类型：无接触式 |  |
| 2.模式：自动/手动测量两种模式 |  |
| 3.测量系统：光和压力双传感系统 |  |
| 4.工作距离：11mm |  |
| 5. 测量范围：1-60mmhg |  |
| 6.测量精度：1mmhg |  |
| 7. 移动范围≥30mm(前后，垂直） |  |
| 8. 移动范围≥85mm(左右） |  |
| 9. 下颌托移动范围：0-60mm |  |
| 10.显示方式：彩色大屏幕液晶显示屏 |  |
| 提供配套升降台: |  |
| 11.升降台台面尺寸:480mm\*400mm |  |
| 12.升降台台面升降高度:600~800mm |  |
| 商务条款： |  |
| 1. ★整机保修：不少于3年。 |  |
| 1. 请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，如不提供，视为免费供应。 |  |