|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线会议话筒设备 | | | 单位 | 数量 |
| 1 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥8只桌面短咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.信噪比：≥105dB（XLR） 3.THD+N：＜0.1% 4.工作距离：视距70m 5.接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出。 6.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 7.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节不低于25个档位。 8.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。（提供功能操作界面截图证明） 9.接收主机机采用2.2英寸 TFT-LCD 屏，用户可通过显示屏查看设备射频信号强度、音频信号强度、麦克风开启状态、手持麦克风电池电量情况、当前频率数值、音量大小、语言切换选项等，可轻松获取设备当前信息。 10.桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 11.桌面麦支持通过Type-C口进行充电。 12.桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。 13.为确保售后服务质量，原厂提供三年质保并要求产品厂家具有《商品售后服务评价体系》十星级，提供证书复印件和查询截图加盖厂家公章。 14.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定。 15.支持音频加密功能，开启后桌面麦与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果。  16.包含配套音频连接线 | 套 | http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?f=B813CC0BC3A372B55F343A8B287AAABB351DE255042E90C6A3AB15C6DBB19D6D8CC1812032A4E89F2BAFAB02376AB547EC58117CA38A0E568712490632DB6D8FAAB1F28FC6B4C59B655202B0E6A1F23A8475F3F6207C6309&sid=kXin3Upge5QQiRJB,7http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?f=B813CC0BC3A372B55F343A8B287AAABB351DE255042E90C6A3AB15C6DBB19D6D8CC1812032A4E89F2BAFAB02376AB547EC58117CA38A0E568712490632DB6D8F21BDFC25C75CB001655202B0E6A1F23A8475F3F6207C6309&sid=kXin3Upge5QQiRJB,7http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?f=B813CC0BC3A372B55F343A8B287AAABB351DE255042E90C6A3AB15C6DBB19D6D8CC1812032A4E89F2BAFAB02376AB547EC58117CA38A0E568712490632DB6D8FAAB1F28FC6B4C59B655202B0E6A1F23A8475F3F6207C6309&sid=kXin3Upge5QQiRJB,7http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?f=B813CC0BC3A372B55F343A8B287AAABB351DE255042E90C6A3AB15C6DBB19D6D8CC1812032A4E89F2BAFAB02376AB547EC58117CA38A0E568712490632DB6D8F21BDFC25C75CB001655202B0E6A1F23A8475F3F6207C6309&sid=kXin3Upge5QQiRJB,7http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?f=B813CC0BC3A372B55F343A8B287AAABB351DE255042E90C6A3AB15C6DBB19D6D8CC1812032A4E89F2BAFAB02376AB547EC58117CA38A0E568712490632DB6D8FAAB1F28FC6B4C59B655202B0E6A1F23A8475F3F6207C6309&sid=kXin3Upge5QQiRJB,7http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?f=B813CC0BC3A372B55F343A8B287AAABB351DE255042E90C6A3AB15C6DBB19D6D8CC1812032A4E89F2BAFAB02376AB547EC58117CA38A0E568712490632DB6D8F21BDFC25C75CB001655202B0E6A1F23A8475F3F6207C6309&sid=kXin3Upge5QQiRJB,7http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?f=B813CC0BC3A372B55F343A8B287AAABB351DE255042E90C6A3AB15C6DBB19D6D8CC1812032A4E89F2BAFAB02376AB547EC58117CA38A0E568712490632DB6D8FAAB1F28FC6B4C59B655202B0E6A1F23A8475F3F6207C6309&sid=kXin3Upge5QQiRJB,7http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?f=B813CC0BC3A372B55F343A8B287AAABB351DE255042E90C6A3AB15C6DBB19D6D8CC1812032A4E89F2BAFAB02376AB547EC58117CA38A0E568712490632DB6D8F21BDFC25C75CB001655202B0E6A1F23A8475F3F6207C6309&sid=kXin3Upge5QQiRJB,7http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?f=B813CC0BC3A372B55F343A8B287AAABB351DE255042E90C6A3AB15C6DBB19D6D8CC1812032A4E89F2BAFAB02376AB547EC58117CA38A0E568712490632DB6D8FAAB1F28FC6B4C59B655202B0E6A1F23A8475F3F6207C6309&sid=kXin3Upge5QQiRJB,7http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?f=B813CC0BC3A372B55F343A8B287AAABB351DE255042E90C6A3AB15C6DBB19D6D8CC1812032A4E89F2BAFAB02376AB547EC58117CA38A0E568712490632DB6D8F21BDFC25C75CB001655202B0E6A1F23A8475F3F6207C6309&sid=kXin3Upge5QQiRJB,72 |
| 2 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持单独调节音量。 3.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 4.支持任务优先级设定。 5.支持钟声提示音提醒功能。 | 套 | 2 |
| 3 | 16进4出智能混音器 | 1.输入通道：≥16路平衡式话筒/线路输入，采用裸线接口端子，平衡接法。支持麦克风输入和线路输入切换。每路输入带≥48V幻象电源，可通过PC软件单独配置。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 2.输出通道：≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.具有丰富的音频处理功能：闪避器、自动增益、均衡器、分频器、扩展器。（提供功能界面截图佐证） 4.具有自动混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音。（提供功能界面截图佐证） 5.具有分频器功能，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型及6/12/18/24/32/48db/oct多种可选，滤波器全频段可调。 6.具有自动增益功能，用于控制输入信号的动态范围，实现远近音质一致。 7.输入具有≥10段图示均衡调节，输出具有≥31段图示均衡调节，参量全频段拖动可调。 8.高、低通分频器全频段可调，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器可供选择。 9.具有恢复出厂设置、设备定位、断电自动保护记忆。 10.设备级联最大可扩展≥256个输入。 11.极低系统延时，延时≤3ms。 12.多场景切换：≥4个场景切换；支持通过后台管理软件导入、导出场景数据。 13.支持4个场景切换，灵活导入和导出场景数据。 14.高性能DSP处理，64-bit DSP处理器，高精度32-bit/48kHz AD/DA，提供卓越高品质声音。 15.频响：20Hz—20kHz（±1dB） 16.失真度：MIC≤0.04%，LINE≤0.035% 17.为确保售后服务质量，原厂提供三年质保并要求产品厂家具有《商品售后服务评价体系》十星级，提供证书复印件和查询截图加盖厂家公章。 | 台 | http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?f=B813CC0BC3A372B55F343A8B287AAABB351DE255042E90C6A3AB15C6DBB19D6D8CC1812032A4E89F2BAFAB02376AB547EC58117CA38A0E568712490632DB6D8F21BDFC25C75CB001655202B0E6A1F23A8475F3F6207C6309&sid=kXin3Upge5QQiRJB,7http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?f=B813CC0BC3A372B55F343A8B287AAABB351DE255042E90C6A3AB15C6DBB19D6D8CC1812032A4E89F2BAFAB02376AB547EC58117CA38A0E568712490632DB6D8FAAB1F28FC6B4C59B655202B0E6A1F23A8475F3F6207C6309&sid=kXin3Upge5QQiRJB,7http://exmail.qq.com/cgi-bin/viewfile?f=B813CC0BC3A372B55F343A8B287AAABB351DE255042E90C6A3AB15C6DBB19D6D8CC1812032A4E89F2BAFAB02376AB547EC58117CA38A0E568712490632DB6D8F21BDFC25C75CB001655202B0E6A1F23A8475F3F6207C6309&sid=kXin3Upge5QQiRJB,71 |
| 4 | 充电箱 | 1.充电器可同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元，支持18W快充。 3.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 4.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 5.输入电压：100-240V AC 50/60Hz 6.充电接口（USB）：10个/200W 7.充电电压：5V/9V 8.充电电流：2A（最大） 9.颜色：黑色 10.尺寸（长×宽×高）：245×140×65(mm) 11.重量：1.68kg 12.为确保售后服务质量，原厂提供三年质保并要求产品厂家具有《商品售后服务评价体系》十星级，提供证书复印件和查询截图加盖厂家公章。 | 台 | 1 |
| 5 | 其他 | 所投产品需提供检测报告。  质保期不小于3年 |  |  |
|  | | |  |  |