1、1/2.7英寸逐行扫描300万像素CMOS图像传感器，最低照度0.01lux(F2.0，AGC ON)；0lux(开启红外)；

2、镜头：毫米数可选，（2.8,4,6mm）;红外补光：30米，支持智能红外补光；

3、最大分辨率：3MP(2304×1296)最大25帧/秒，

4、编码协议：超级265、H.265、H.264，双码流，最大支持6路码流；

5、支持OSD自定义最多4行，支持区域增强，隐私遮盖，支持ONVIF、API协议

6、内置高品质麦克风，有效距离10米；

7、支持人形检测；

8、一个 10M/100M自适应以太网电口；POE可选；

9、电源：DC12V±25%，支持POE(IEEE802.3af兼容),工作环境：-30℃~60℃（-22°F~140°F），10%~90%(相对湿度)

10、外壳防护等级：IP66

1、 最多可接2050个防区：可以外接最多128个总线扩展模块或者总线主机, 通过通讯接口2可以外接最多128个总线扩展模块或者总线主机,每个扩展输入设备最多可接8个的防区 2、可最多接入15个键盘，独立操作，汉字界面。其中1个主键盘、14个从键盘通讯口1和通讯口2分别最多可接7个从键盘，通过主键盘编程可以让任意键盘跟随所有报警并显示报警信息 3、有3个密码权限,包括管理、编程、操作 4、可通过电话线与报警中心通过通信标准协议连接，并可电话通知用户 5、通过管理员密码撤布防,同时对所有键盘进行撤布防；对主键盘(键盘地址位0，挂接在键盘总线上)的撤布防，通过编程跟随设置，可以让其中一个从键盘或所有从键盘同时布撤防。 6.具备防拆开关。

7、报警输出口 常开信号

8、键盘端口总线总长度不得大于1200m