**服务器1台，预算价格5万。**

**参数：**

处理器：物理核心32核心及以上，主频2.4Ghz或以上，支持超线程技术,需为2023年1月后发售处理器。

内存：128G及以上。支持2个或以上的千兆电口，千兆及以上。

质保：具备原厂三年质保且提供原厂技术支持。

外形：机架式，1U-3U，需标配导轨；

存储：1、具有硬件阵列卡，缓存≥1G；

1. 支持硬盘热插拔功能；
2. 需形成RAID阵列，净可用空间不低于10T，硬盘数量不少于6个；
3. 硬盘要求是大于等于15000转；
4. 固态不少于1个128G。

其他要求：要求一线知名品牌，服务器出厂日期要求在医院购买日期的1年内；服务器不能通过拼装、拆机、购买二手零件等方式达到配置要求，配备一个DVD刻录光驱一个。按要求配送到医院指定地点，完成服务器上架工作，加电测试通过后进入验收环节。