清洁注油机技术参数

**一、系统技术参数**

★1.产品功能：实现手机从清洁到注油的全自动化需求。

2.支持手机数量：同时可以维护≥4支手机；

3.模式选择：预设清洁、注油模式、清洗模式、吹气模式等，工作模式可调；

4.器械位设置：各器械位均可进行20秒、40秒、80秒等维护时长设置。

★5. 油气分离设计：采用双电磁阀系统和油气分离的管路设计，系统可在润滑前将手机头部的水分有效去除。

★6. 清洁吹气系统：独立的吹气模式可以有效去除注油后手机内部多余的润滑油，减少器械密封消毒后油包的出现可单独运行喷气模式操作，去除手机内部残留。

7.门盖设计：可拆卸前门板。

8.卡盘注油接口：标配手机卡盘注油接口。

9.报警装置：具备报警指示灯，提醒液量不足或前门未锁等情况报警提示。

10.气压保护：气压过低自动保护，配有气水分离调压阀，可调整供气气压。

**二、设备配置：**

1. 主机1台
2. 电源线1条
3. 气压管1条
4. 门吸油板1个
5. 前门吸油板挡板1个
6. 吸油垫1个
7. 吸油纸1张
8. 润滑油瓶支架2个
9. 弯机快接头4个
10. 500ml 清洁剂1瓶
11. 500ml 润滑剂1瓶
12. 同时对配套的耗材报价